**IZJAVA LASTNIKA O ZAGOTOVLJENEM ODMIKU PREDVIDENIH VRTIN OD OBSTOJEČEGA VODOVODNEGA PRIKLJUČKA**

|  |
| --- |
| *Obvezna priloga Vloge za izdajo mnenja o eksploataciji vode iz vrtin s strani upravljavca javnega vodovoda:** *Izjava lastnika o odmiku vrtin,*
* *situacija parcele z vrisanim stanovanjskim/nestanovanjskim objektom in vodovodnim priključkom, črpalnim/ponikovalnim objektom (vrtina, vodnjak, ponikovalnica…) s povezovalnimi vodi do objekta in predvidenimi odmiki.*
 |

|  |
| --- |
| **UPORABNIK / LASTNIK VODOVODNEGA PRIKLJUČKA** |
|   |  |   |
| Priimek in ime fizične osebe oz. naziv podjetja  |  | Zakoniti zastopnik pravne osebe  |
|   |  |
| Naslov stalnega prebivališča oz. sedež podjetja  |  |
|   |  |   |  |   |
| Poštna številka  |  | Kraj  |  | Telefonska številka  |

|  |
| --- |
| **LOKACIJA PREDVIDENIH VRTIN** |
|   |  |   |
| Parcelna številka |  | Katastrska občina  |

S podpisom potrjujem, da:

* bodo za predvidene vrtine na zgoraj omenjeni lokaciji zagotovljeni predpisani odmiki od obstoječega vodovodnega priključka
* **nosim vse stroške gradbenih in montažnih del v primeru okvare, poškodbe ali obnove vodovodnega priključka, v kolikor minimalni odmiki ne bodo zagotovljeni.**
* odmiki v priloženi situaciji odražajo dejansko stanje na terenu. V kolikor pride do sprememb v poteku povezovalnih vodov med črpalnim/ponikovalnim objektom (vrtina, vodnjak, ponikovalnica…) in stanovanjskim/nestanovanjskim objektom, bo posodobljena situacija dostavljena upravljavcu vodovoda.

***Minimalni odmiki vrtin od obstoječega vodovodnega priključka:***

1. *V primeru da je vodomer v vodomernem jašku, je potrebno od cevovoda, ki poteka do vodomernega jaška, vključno z jaškom, zagotoviti odmik ≥ 3,00 m. Od jaška naprej je potrebno zagotoviti odmik ≥ 1,00 m*
2. *V primeru da se vodomer nahaja v objektu je potrebno na celotni trasi cevovoda do objekta zagotoviti odmik ≥ 3,00 m.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
| Datum  |  | Podpis uporabnika/ lastnika priključka |